Основные технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра**  | **Значение**  |
| Дисплей блока управления: - диагональ экрана, дюйм - разрешение экрана, точек - вид экрана  | 10,1 2560х1080 сенсорный  |
| Сеть и навигация: - поддерживаемые сети сотовой связи - поддерживаемые системы глобальной навигации  | HSPA+/HSDPA/ UMTS/EDGE/GSM ГЛОНАСС, GPS  |
| Тип интерфейса подключения к технике  | CAN  |
| Температурный диапазон: - рабочий диапазон температур, °С - диапазон температур при хранении1, °С  | -202…+65 -50…+40  |
| Электропитание: - потребляемая мощность, не более, Вт - напряжение питания, В  | 150 12-24  |
| Точность автовождения по параллельным эквидистантным линиям, не хуже, см.  | ±5  |