Основные технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Значение** |
| Дисплей блока управления:  - диагональ экрана, дюйм  - разрешение экрана, точек  - вид экрана | 10,1  2560х1080  сенсорный |
| Сеть и навигация:  - поддерживаемые сети сотовой связи  - поддерживаемые системы глобальной навигации | HSPA+/HSDPA/ UMTS/EDGE/GSM  ГЛОНАСС, GPS |
| Тип интерфейса подключения к технике | CAN |
| Температурный диапазон:  - рабочий диапазон температур, °С  - диапазон температур при хранении1, °С | -202…+65  -50…+40 |
| Электропитание:  - потребляемая мощность, не более, Вт  - напряжение питания, В | 150  12-24 |
| Точность автовождения по параллельным эквидистантным линиям, не хуже, см. | ±5 |